# 

# 中建路桥集团有限公司

# **保定市乐凯大街南延工程 项目 格栅除污机等一批泵站物资设备 采购**

# 招标公告

# 招标编号：ZJLQ-FGZB-乐凯项目-202501

# CSCEC中建-2

**2025年 6 月 16 日**

**中建路桥集团有限公司**

**保定市乐凯大街南延工程 项目 格栅除污机等一批泵站设备 物资采购招标公告**

**1．招标条件**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，遵守社会主义核心价值观。贯彻国家“双碳”战略，引领供应链上下游绿色低碳发展。根据中国建筑集团有限公司物资采购管理方针和中建路桥集团有限公司物资采购相关管理办法， 保定市乐凯大街南延工程 项目 格栅除污机等一批泵站物资设备 采购已具备招标条件，采购资金来自项目工程结算款，现对该物资进行公开招标。诚邀符合资质要求、能提供优质服务的分供商参加。

**2.工程概况**

2.1工程名称： 保定市乐凯大街南延工程

2.2工程地址： 保定市

2.3工程简介： 保定市乐凯大街南延工程北起三丰路口北约400m处，南至清苑和平大街，全长11.93公里。高架区间自起点至跨越南郊电厂铁路专用线结束，采用上层高架下层地面辅路形式，高架桥长5240m。高架桥主路为双向八车道，地面辅路为双向四车道。高架桥段设置8条匝道桥，两条一组对称布置在高架桥两侧，匝道桥宽8m。地面段自南郊电厂铁路专用线以南开始，与现状和平大街顺接，地面段全长6690m，采用四幅路形式。

中建路桥集团有限公司起点K3+190—K6+920全长3730m，其中K3+190—K5+715高架桥2525m，匝道桥4条；K6+729金线河3\*20m空心板小桥1座， K5+715—K6+920为地面部分。施工任务包括路基路面、桥梁、排水、照明、绿化、雨水泵站等内容。

**3.招标内容**

3.1招标物资清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 格栅除污机 | GSHZ2000型回转式  （304不锈钢） | 台 | 4 | 栅渠宽度2000mm，栅渠深度8400mm，耙尺间隙为30mm，格栅安装角度75°。耙尺材料采用高强度尼龙。 |
| 2 | 电动起重机 | LX型 | 套 | 1 | 起重量5t，跨度8.0米，电动单梁悬挂桥式起重机，安装于发电机房内。 |
| 3 | 工控微机 | JTL-4/2 | 套 | 1 | 安装于控制室 |
| 4 | 可编程控制柜 | JTL-4/2 | 套 | 1 | 安装于控制室 |
| 5 | 冷暖空调 | KFR-26GW | 套 | 1 | 安装于休息室制冷量2600w，制热量4200w |
| 6 | 冷暖空调 | KFR-26GW | 套 | 1 | 安装于值班室制冷量2600w，制热量4200w |
| 7 | 冷暖空调 | KFR-35GW | 套 | 1 | 安装于控制室制冷量3500w，制热量4600w |
| 8 | 行灯变压器 | 220V/36V 500VA | 套 | 1 | 检修照明用 |
| 9 | 格栅除污机 | GSHZ3000回转式  （304不锈钢） | 台 | 4 | 格栅渠宽度3000mm，格栅渠深度11300mm，耙尺间隙为30mm，格栅安装角度75°。耙尺材料采用高强度尼龙。 |
| 10 | 电动起重机 | LX型 | 套 | 1 | 起重量5t，跨度11.0米，电动单梁悬挂桥式起重机，安装于发电机房内。 |
| 11 | 工控微机 | JTL-4/2 | 套 | 1 | 安装于控制室 |
| 12 | 可编程控制柜 | JTL-4/2 | 套 | 1 | 安装于控制室 |
| 13 | 冷暖空调 | KFR-72LW | 套 | 1 | 安装于控制室，制冷量7250w，制热量8210w |
| 14 | 行灯变压器 | 220V/36V 500VA | 套 | 1 | 检修照明用 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

3.2计划供货期： 2025 年 6 月至项目工程完工。

**4.投标人应具备的资格条件**

4.1投标人条件

4.1.1投标人必须是物资生产商或代理商，具有独立法人资格，依法取得有效的营业执照，营

业执照经营范围必须涵盖招标物资的销售。

4.1.2具有良好的社会和银行信誉、充足的资金保证。在国家有关部门和行业的监督检查中没有不良记录，与中建股份下属项目历史合作良好，具备较强的供货能力。

4.1.3具有招标物资经营管理的相应资格和能力，具有完善的质量保证体系，具有固定的办公场所和专职管理人员。

4.1.4投标人应是经审核通过的中建路桥有限公司或中国建筑股份有限公司范围内的合格分供商，未在中建路桥和中建系统不合格（含不良行为）名册中。

4.1.5生产厂商注册资金要求。注册资金 200 万元以上。

4.1.6代理商注册资金要求。注册资金 100 万元以上。

4.1.7 能够开具合法有效的**增值税普通发票**。

4.1.8中建股份内部供应企业也属于供应商范畴，纳入供应商管理。

4.1.9招标方在招标过程任何阶段发现投标方相互关联的，取消其投标资格。投标单位关联关系认定详见附件《关于投标单位关联关系的认定说明》。

4.2 本次招标不接受联合体投标。

4.3 投标保证金

投标人投标截止时间前从投标人的银行账户以电汇的方式向以下账户缴纳 10000 元投标保证金，并注明投标项目名称、设备名称、招标编号。中建路桥集团年度综合评价优质级供应商免予缴纳投标保证金和履约保证金。未中标投标人的保证金将于中标结果确定后15个工作日内无息返还。中标候选人如不能按照其投标文件的内容签订协议，招标方有权视情况对该供应商在云筑网进行不良行为设置并扣除投标保证金。投标保证金交款账户：

单位名称： 中建路桥集团河北保通工程有限公司

银行账号： 13050166540800000751

开户行： 中国建设银行股份有限公司保定五四东路支行

4.4 为贯彻国家“双碳”战略、带动供应链上下游共同实现低碳减排，资格审查将关注供应商绿色、节能、环保管理体系和管理能力，以及企业ESG因素，同等条件下优先选择绿色节能环保材料和设备。

**5. 招标文件的获取**

凡有意参加投标的，请在中建路桥集团有限公司官网下载招标文件。

**6. 投标文件的递交**

6.1投标文件递交截止时间 2025 年 6 月 23 日 09 时。

6.2递交地点： 保定市莲池区五尧新村D区18栋1801室 。

6.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.4投标文件应符合招标文件所列要求。

**7. 发布公告的媒介**

本次招标公告在中建路桥集团有限公司官网统一公开发布。

**8．开标时间**

拟定开标时间： 2026 年 6 月 23 日 09 点。

**9.联系方式**

招标单位: 中建路桥集团有限公司

联 系 人: 子企业: 刘经理 电话: 13932116381

项目部: 周经理 电话: 15227092634

子企业地址:保定市莲池区锦湖北大街1111号东湖云端F栋6楼中建路桥

项目部地址:保定市莲池区五尧乡五尧新村D区18栋1801室

2025 年 6 月 16 日