一、会议提出，在泵站设计、设备选型、主体结构施工及设备安装过程中要充分考虑排水管理处的建议。同时，设备、材料要选用国内一线品牌，确保产品的耐用性。

二、会议对泵站所用设备、材料提出如下要求：

1、潜水排污泵、自动搅匀排污泵及相关配套设施采用国内一线品牌。

2、格栅除污机采用不锈钢材质。

3、柴油发电机组中的柴油机宜选用进口品牌；发电机选用国内一线或进口品牌的铜芯产品；发电机组水箱为铜制水箱。同时，发电机组负载不得低于额定功率的80%。

4、启动柜、控制柜、配电箱、控制箱、接线箱等箱体或柜体如设置于室内则选用Q235-A钢喷塑材质，如设置于室外则采用304不锈钢材质。

5、自动搅匀排污泵改为变频启动。