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西藏中建建设有限责任公司
堆巴村公路改建工程项目CI物资采购公告
根据西藏中建建设有限责任公司管理方针，为满足施工生产需要，现就本采购公告所述工程项目所需物资进行采购，欢迎符合条件的响应人参加，有关事宜公告如下：
1.工程概况	
1.1工程名称：堆巴村公路改建工程
1.2工程地址：西藏自治区那曲市嘉黎县尼屋乡
1.3工程简介：堆巴村公路改建工程项目位于西藏那曲市嘉黎县尼屋乡，本工程建设规模路线全长4.326公里，起点位于尼屋乡政府南侧，终点位于G349线至嘉黎县尼屋乡依嘎村公路改建工程起点。公路等级： 四级公路（Ⅱ类）。
2.采购基本信息
2.1采购方式：□询比采购 ☑竞价采购 □谈判采购 □直接采购
2.2采购物资清单 
	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	岗位职责
	0.6m*0.8m
	套
	20
	kt板+灰色小边条

	2
	组织架构图
	1m*1.2m
	套
	5
	kt板+灰色小边条

	3
	体系框架图
	1.2m*2m
	套
	3
	kt板+灰色小边条

	4
	不锈钢宣传栏
	1.2m*2.4m
	套
	6
	不锈钢宣传栏

	5
	不锈钢发光精品字（logo）
	0.8m*0.8m
	个
	1
	不行锈钢发光精品字（logo）

	6
	不锈钢发光精品字
	0.55m*0.55m
	个
	12
	不行锈钢发光精品字（西藏中建建设有限责任公司）

	7
	钢架
	4cmx4cm
	批
	1
	将公司名称所有字体焊接为整体并安装牢固

	8
	指示箭头PVC板
	0.8m*1.2m
	张
	15
	PVC板

	9
	机房重地闲人免进PVC板
	0.3m*0.4m
	张
	10
	PVC板

	10
	禁止放易燃物PVC板
	0.3m*0.4m
	张
	10
	PVC板

	11
	危险废物警示牌PVC板
	0.3m*0.4m
	张
	5
	PVC板

	12
	危废警示牌PVC板
	0.3m*0.4m
	张
	10
	PVC板

	13
	禁止烟火PVC板
	0.3m*0.4m
	张
	18
	PVC板

	14
	当心火灾PVC板
	0.3m*0.4m
	张
	22
	PVC板

	15
	灭火器PVC板
	0.3m*0.4m
	张
	20
	PVC板

	16
	当心触电kt板
	0.2m*0.3m
	张
	35
	PVC板

	17
	当心触电PVC板
	0.2m*0.3m
	张
	24
	PVC板

	18
	安全责任牌PVC板
	0.2m*0.3m
	张
	10
	PVC板

	19
	安全责任牌kt板
	0.2m*0.3m
	张
	25
	PVC板

	20
	提示标语PVC板
	0.3m*0.4m
	张
	20
	PVC板

	21
	施工重地PVC板
	0.3m*0.4m
	张
	5
	PVC板

	22
	沉淀池PVC板
	0.3m*0.4m
	张
	3
	PVC板

	23
	指示牌PVC板
	0.3m*0.4m
	张
	15
	PVC板

	24
	高压危险PVC板
	0.3m*0.4m
	张
	10
	PVC板

	25
	施工重地PVC板
	0.8m*1.2m
	张
	1
	PVC板

	26
	岗位职责kt板
	0.6m*0.9m
	套
	13
	写真kt板+小边条

	27
	横道图kt板
	1.2m*2m
	套
	2
	写真kt板+小边条

	28
	藏热大桥kt板
	1.2m*2m
	套
	2
	写真kt板+小边条

	29
	九牌二图
	1.2m*2m
	套
	10
	喷绘加厚布

	30
	文明施工规范作业
	0.6m*0.8m
	套
	20
	钢架焊接+铁皮+反光晶彩格+支腿+链条

	31
	守护蓝天碧水  共建绿色工地（双面）
	0.6m*0.8m
	套
	10
	钢架焊接+铁皮+反光晶彩格+支腿+链条

	32
	防止水土流失  保护生态环境（双面）
	0.6m*0.8m
	套
	10
	钢架焊接+铁皮+反光晶彩格+支腿+链条

	33
	安全来自警惕  事故出于麻痹（双面）
	0.6m*0.8m
	套
	18
	钢架焊接+铁皮+反光晶彩格+支腿+链条

	34
	前方施工请走变道（单面）
	0.6m*0.8m
	套
	38
	钢架焊接+铁皮+反光晶彩格+支腿+链条

	35
	基坑危险请勿靠近（单面）
	0.4m*0.6m
	套
	45
	钢架焊接+铁皮+反光晶彩格+支腿

	36
	油库重地 禁止烟火（单面）
	0.4m*0.6m
	套
	10
	钢架焊接+铁皮+反光晶彩格+支腿

	37
	安全储油 警钟长鸣（单面）
	0.4m*0.6m
	套
	4
	钢架焊接+铁皮+反光晶彩格+支腿

	38
	施工路段减速慢行（双面）
	0.6m*0.8m
	套
	33
	钢架焊接+铁皮+反光晶彩格+支腿+链条

	39
	非施工人员  不得进入施工现场（双面）
	0.6m*0.8m
	套
	25
	钢架焊接+铁皮+反光晶彩格+支腿+链条

	40
	施工现场  佩戴安全帽（双面）
	0.6m*0.8m
	套
	20
	钢架焊接+铁皮+反光晶彩格+支腿+链条

	41
	塌方路段  谨慎驾驶  注意安全
	0.6m*0.8m
	套
	40
	钢架焊接+铁皮+反光晶彩格+支腿+链条

	42
	林区施工  严禁烟火
	0.6m*0.8m
	套
	25
	钢架焊接+铁皮+反光晶彩格+支腿+链条

	43
	临水施工  注意安全
	0.6m*0.8m
	套
	30
	钢架焊接+铁皮+反光晶彩格+支腿+链条

	44
	涉水施工  注意安全
	0.6m*0.8m
	套
	20
	钢架焊接+铁皮+反光晶彩格+支腿+链条

	45
	限速15标识牌
	0.6m*0.6m
	套
	22
	钢架焊接+铁皮+反光晶彩格+支腿+链条

	46
	钢筋加工厂
	0.4m*0.6m
	套
	2
	钢架焊接+铁皮+反光晶彩格+支腿

	47
	预制厂
	0.4m*0.6m
	套
	2
	钢架焊接+铁皮+反光晶彩格+支腿

	48
	注意安全
	0.4m*0.6m
	套
	35
	钢架焊接+铁皮+反光晶彩格+支腿

	49
	旗帜
	0.6m*0.8m
	套
	600
	钢管+旗帜制作

	50
	拌合站围挡喷绘黑白布
	2m*3m
	套
	36
	喷绘黑白布+安装费用

	51
	钢筋棚制度牌
	0.9m*0.6m
	平方米
	10.8
	1.5公分pvc+uv打印

	52
	钢筋棚制度牌
	0.8m*1.2m
	平方米
	9.6
	1.5公分pvc+uv打印

	53
	消防演练手举牌
	0.4m*0.6m
	平方米
	2.4
	1.5公分pvc+uv打印+钢架

	54
	材料标牌
	0.3m*0.4m
	块
	40
	铁皮+uv打印

	55
	禁止攀登
	0.4m*0.6m
	块
	10
	铁皮+uv打印

	56
	应急避难场所
	0.4m*0.6m
	块
	2
	铁皮+uv打印

	57
	应急出口
	0.12m*0.3m
	块
	50
	铁皮+uv打印

	58
	钢筋加工棚（绿水青山就是金山银山）铁皮
	0.6m*7.75m
	块
	2
	4x4钢管+铁皮+喷绘+安装

	59
	钢筋加工棚（安全在我心中   质量在我手中 ）
	0.6m*13.6m
	块
	2
	4x4钢管+铁皮+喷绘+安装

	60
	钢筋加工棚（制度安装墙 ）
	2.2m*13.6m
	块
	2
	4x4钢管+铁皮+安装

	61
	旋转半径内严禁站人
	0.6m*0.4m
	张
	20
	户外车贴

	62
	路段封闭施工公告
	1.2m*2m
	平方米
	2
	黑白布打印

	63
	注意下陡坡铁皮
	0.6m*0.8m
	套
	25
	钢架焊接+铁皮+反光晶彩格+支腿+链条

	64
	注意上陡坡铁皮
	0.6m*0.8m
	套
	25
	钢架焊接+铁皮+反光晶彩格+支腿+链条

	65
	前方急弯 减速慢行
	0.6m*0.8m
	套
	25
	钢架焊接+铁皮+反光晶彩格+支腿+链条

	66
	前方落石 注意安全（双面）
	0.6m*0.8m
	套
	33
	钢架焊接+铁皮+反光晶彩格+支腿+链条

	67
	减速慢行 注意安全（双面）
	0.6m*0.8m
	套
	33
	钢架焊接+铁皮+反光晶彩格+支腿+链条

	68
	试验室制度及操作规程牌
	0.9m*0.6m
	套
	32
	写真kt板+小边条

	69
	条幅
	0.7m*7m
	米
	100
	条幅制作

	70
	宽体车安全公示牌
	0.4m*0.6m
	平方米
	5
	安全专用车贴制作

	71
	施工现场作业告知牌铝板
	0.4m*0.6m
	平方米
	5
	铝板

	72
	配电室责任人标识牌铝板
	0.4m*0.6m
	平方米
	5
	铝板+uv打印

	73
	施工现场作业告知牌铝板
	0.4m*0.6m
	平方米
	5
	铝板

	74
	安全生产警示组合牌铝板
	0.85m*0.55m
	平方米
	50
	安全标识专用铝板

	75
	施工现场安全通道指示路标
	2m*2m
	套
	20
	4x4钢管+铁皮+钢架焊接+反光晶彩格+支腿

	76
	拌合站标语铁皮
	1.2m*0.7m
	个
	50
	4x4钢管+铁皮+uv打印

	77
	拌合站标牌铁皮
	1.5m*1.5m
	平方米
	50
	4x4钢管+铁皮+喷绘+安装

	78
	项目部及钢筋加工棚铜牌
	2.4m*0.5m
	套
	25
	项目部及钢筋加工棚

	79
	拌合站铜牌
	2.4m*0.5m
	套
	25
	拌合站

	80
	led显示屏
	3m*0.8m
	平方米
	2.4
	显示屏制作+安装

	81
	形象墙亚克力版
	1.2m*2m
	套
	1
	1公分亚克力+面板+安装

	82
	员工食堂钢架牌子
	0.65m*1.8m
	套
	10
	钢架+黑白布+安装

	合计
	
	
	
	2057.2
	


[bookmark: _GoBack]2.3计划供货期：2026年 11  月至项目工程完工。
3.响应人应具备的资格条件
3.1具备法律主体资格，具有独立承担民事责任能力、独立订立及履行合同能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。
3.2具备国家有关部门、行业要求必须具有的质量、计量、安全、环保认证及其他经营许可;在国家相关部门和行业的监督检查中没有不良记录。
3.3未在中建路桥和中建系统不合格（含不良行为）名录中。
3.4在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）无经营异常或严重违法失信名单记录。
3.5具有健全的财务会计制度和核算体系，能够开具合法有效的增值税专用发票。
3.6具有一定的履约服务能力，至少提供一份近三年签订的同品类供货合同及对应的发票。
3.7生产厂商注册资金要求。注册资金300万元以上。
3.8代理商注册资金要求。注册资金300万元以上。
3.9具有固定的办公场所和专职管理人员。
3.10中建股份内部供应企业也属于供应商范畴，纳入供应商管理。
3.11采购人在采购过程任何阶段发现响应人相互关联的，取消其响应资格。
3.12本次采购不接受联合体响应。
4.响应文件的获取
[bookmark: _Toc268790848]4.1凡有意参加响应的，请在西藏自治区拉萨市柳梧新区拉萨国际总部城3栋1单元502号西藏中建建设有限责任公司领取采购文件。
5.响应文件的递交
5.1响应文件递交截止时间2026 年10月 26 日 9 时。
5.2递交地点：西藏自治区拉萨市柳梧新区拉萨国际总部城3栋1单元502号。
5.3逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。
5.4响应文件应符合采购文件所列要求。
6.发布公告的媒介
本次采购公告在中建路桥集团有限公司官网统一公开发布。
[bookmark: _Toc375664272]7.报价开启时间
拟定报价开启时间：2026年10月 26 日 9 点。
8.联系方式
采购单位: 西藏中建建设有限责任公司 
联 系 人: 子企业:叶子清  电话:0319-2673826
项目部:季富通  电话:15294242783 
子企业地址:河北省邢台市信都区泉北西大街1299号 
采购单位地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区拉萨国际总部城3栋1单元502号
项目部地址:西藏自治区那曲市嘉黎县尼屋乡堆巴村公路改建工程项目经理部 
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