# 

# 中建路桥集团有限公司

# **昌都市卡若区嘎玛乡达那村公路工程项目**

# **安全生产物资采购**

# 招标公告

# 招标编号：ZJLQ-FG-WZZL-昌都卡若区农村公路项目-002

# CSCEC中建-2

**2025年08月12日**

**中建路桥集团有限公司**

**昌都市卡若区嘎玛乡达那村公路工程项目安全生产物资采购招标公告**

**1．招标条件**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，遵守社会主义核心价值观。贯彻国家“双碳”战略，引领供应链上下游绿色低碳发展。根据中国建筑集团有限公司物资采购管理方针和中建路桥集团有限公司物资采购相关管理办法，昌都市卡若区嘎玛乡达那村公路工程项目安全生产物资采购已具备招标条件，采购资金来自项目工程结算款，现对该物资进行公开招标。诚邀符合资质要求、能提供优质服务的分供商参加。

**2.工程概况**

2.1工程名称：昌都市卡若区嘎玛乡达那村公路工程

2.2工程地址：昌都市卡若区嘎玛乡

2.3工程简介：本项目路线全长22.386Km,包含路基工程、路面工程、桥涵工程、安全设施及预埋管线工程、绿化工程。

**3.招标内容**

3.1招标物资清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 安全标牌 | 双面焊架子+铝塑板 | ㎡ | 450.00 |  |
| 2 | 安全标牌 | 铝塑板 （不带架子） | ㎡ | 530.00 |  |
| 3 | 安全标牌 | 单面焊架子+铝塑板 | ㎡ | 640.00 |  |
| 4 | 安全标语 | 焊架子+铁板+喷绘布 | ㎡ | 320.00 |  |
| 5 | 指示牌 | 双面双腿0.8m\*0.6m | 个 | 50.00 |  |
| 6 | 安全带 | 双背带钩 | 个 | 25.00 |  |
| 7 | 安全带 | 5点式安全带，小勾5m | 个 | 25.00 |  |
| 8 | 安全帽 | 加厚透气（印字） | 顶 | 175.00 |  |
| 9 | 安全贴纸 | 写真 | ㎡ | 725.00 |  |
| 10 | 安全围挡 | 3mm厚蓝色彩钢瓦 | ㎡ | 2000.00 |  |
| 11 | 爆闪灯 | 分体双面四灯 | 个 | 50.00 |  |
| 12 | 编织袋 | 82\*50cm | 个 | 820.00 |  |
| 13 | 刀旗彩色 | 80cm\*120cm印字含竹竿 | 面 | 100.00 |  |
| 14 | 小彩旗 | 三角旗串旗 | 包 | 250.00 |  |
| 15 | 电焊机防雨罩 | 方管彩钢焊接 | 个 | 3.00 |  |
| 16 | 电气焊防护面罩 | 焊工专用 | 个 | 25.00 |  |
| 17 | 对讲机 | MT-109 | 个 | 5.00 |  |
| 18 | 二级配电箱 | 200A四回路 | 套 | 5.00 |  |
| 19 | 二级配电箱 | 250A五回路 | 个 | 5.00 |  |
| 20 | 反光背心 | 喷字拉链多口袋带荧光 | 件 | 250.00 |  |
| 21 | 反光弹力柱 | 高75cm直径7.5cm | 个 | 250.00 |  |
| 22 | 反光龙门吊序号牌 | 直径0.4m | 个 | 5.00 |  |
| 23 | 反光膜 | 红白0.05m\*30m | 卷 | 80.00 |  |
| 24 | 反光锥 | 橡胶70cm高、3斤 | 个 | 250.00 |  |
| 25 | 反光锥 | 橡胶70cm高、4斤 | 个 | 25.00 |  |
| 26 | 反光锥 | 橡胶90cm高、8斤 | 个 | 25.00 |  |
| 27 | 反光锥 | 橡胶90cm高、9斤 | 个 | 25.00 |  |
| 28 | 反光锥 | 4斤高70方形 | 个 | 25.00 |  |
| 29 | 反光锥伸缩连杆 | 红白2米 | 个 | 50.00 |  |
| 30 | 防护手套 | 工地专用 | 双 | 50.00 |  |
| 31 | 防护眼镜 | 防风沙、防飞屑 | 个 | 30.00 |  |
| 32 | 劳保鞋 | 工地专用 | 双 | 110.00 |  |
| 33 | 防撞桶 | 580mm\*820mm | 个 | 50.00 |  |
| 34 | 防撞桶 | 600mm\*800mm | 个 | 50.00 |  |
| 35 | 工作服 | 工地专用 | 件 | 210.00 |  |
| 36 | 工作鞋 | 工地专用 | 双 | 210.00 |  |
| 37 | 焊工防护服 | 焊工专用 | 件 | 25.00 |  |
| 38 | 焊工防护手套 | 长款 | 双 | 45.00 |  |
| 39 | 警戒带 | 50m | 盘 | 90.00 |  |
| 40 | 救生衣 | 大浮力240斤款（牛津布料） | 件 | 5.00 |  |
| 41 | 绝缘手套 | 满足国标 | 副 | 10.00 |  |
| 42 | 绝缘鞋 | 20KV | 双 | 20.00 |  |
| 43 | 开关箱 | 400x500带1个100A断路器1个3P63A漏电 | 个 | 5.00 |  |
| 44 | 临边防护栏 | 上横杆高1.2米，下横高杆0.6米，2米一个立柱 | 米 | 275.00 |  |
| 45 | 配电箱防雨棚 | 方管彩钢焊接 | 个 | 14.00 |  |
| 46 | 喷绘布 | 彩色 | ㎡ | 411.00 |  |
| 47 | 桥面防坠网 | 1.2mx6m，网孔10cm | 片 | 600.00 |  |
| 48 | 桥面防坠 | 平网 | 平米 | 500.00 |  |
| 49 | 三级配电箱 | 100A 600x500x230mm | 套 | 10.00 |  |
| 50 | 手电 | 充电手提式 | 只 | 10.00 |  |
| 51 | 水马 | 120\*70cm | 个 | 50.00 |  |
| 52 | 水马 | 130\*70cm | 个 | 50.00 |  |
| 53 | 水马 | 140\*80cm | 个 | 50.00 |  |
| 54 | 太阳能夜间警示灯 |  | 箱 | 10.00 |  |
| 55 | 太阳能回旋灯 | 带支架 | 个 | 25.00 |  |
| 56 | 安全宣传条幅 | 宽0.7米 | 米 | 450.00 |  |
| 57 | 铁丝网防护网 | 1.8\*3m | 米 | 1600.00 |  |
| 58 | 铁掀 | 34x18x24 | 把 | 31.00 |  |
| 59 | 雨伞 | 16骨大号 | 把 | 35.00 |  |
| 60 | 雨鞋 | 高筒长式 | 双 | 35.00 |  |
| 61 | 雨衣 | 套装、双层+帽檐 | 件 | 35.00 |  |
| 62 | 交通指挥棒 | 54CM充电式 | 个 | 5.00 |  |
| 63 | 灭火器 | 手推35KG | 个 | 5.00 |  |
| 64 | 灭火器箱 | 空箱4kg | 个 | 15.00 |  |
| 65 | 灭火器 | 4kg干粉 | 个 | 10.00 |  |
| 66 | 路口凸透反光镜 | 直径80cm | 个 | 25.00 |  |
| 67 | 消防器材架子 | 1.6m\*1.8m | 个 | 2.00 |  |
| 68 | LED施工导向牌 | 太阳能（锂电池） | 个 | 20.00 |  |
| 69 | LED施工警示牌 | 1.2\*0.4m太阳能（锂电池） | 个 | 20.00 |  |
| 70 | LED投光灯 | 400W接电 | 个 | 10.00 |  |
| 71 | PVC板 | 1.8\*3 | 平米 | 300.00 |  |
| 72 | 项目部铭牌 | 7.5m\*2.1m | 个 | 1.00 |  |
| 73 | 大门南侧 | 1.8m\*2.5m | 块 | 1.00 |  |
| 74 | 围墙两侧 | 1m\*1m | 块 | 2.00 |  |
| 75 | 九牌一图 | 2m\*1.8m | 块 | 10.00 |  |
| 76 | 围墙中建标识 | 2.5m\*2.5m | 块 | 4.00 |  |
| 77 | 会议室LED屏 | 7.5m\*0.5m | 块 | 1.00 |  |
| 78 | 导向牌 | 0.7m\*0.55m | 块 | 1.00 |  |
| 79 | 项目部示意图 | 1.5m\*2m | 块 | 1.00 |  |
| 80 | 桌旗 | 21X14 | 个 | 3.00 |  |
| 81 | 落地旗 | 210X230 | 个 | 2.00 |  |
| 82 | 工程示意图 | 2m\*1.8m | 块 | 1.00 |  |
| 83 | 楼道业绩图 | 1.2m\*0.9m | 块 | 2.00 |  |
| 84 | 办公室责任制（岗位、安全） | 1.2m\*0.9m | 块 | 18.00 |  |
| 85 | 桌牌 | 20\*10 | 块 | 10.00 |  |
| 86 | 胸牌 | 5.5\*9 | 块 | 15.00 |  |
| 87 | 门牌 | 29\*9 | 块 | 25.00 |  |
| 88 | 宣传标语料场 | 120\*120 | 块 | 13.00 |  |
| 89 | 宣传标语料场内 | 150\*150 | 块 | 3.00 |  |
| 90 | 宣传标语 | 120\*120 | 块 | 3.00 |  |
| 91 | 宣传图牌 | 200\*400 | 块 | 3.00 |  |
| 92 | 导向牌 | 0.7m\*0.55m | 块 | 1.00 |  |
| 93 | 拌合站示意图 | 1.5m\*2m | 块 | 1.00 |  |
| 94 | 标识 | 2.5m\*2.5m | 块 | 1.00 |  |
| 95 | 门牌 | 29\*9 | 块 | 13.00 |  |
| 96 | 大门警示牌 | 2m\*1.5m | 块 | 3.00 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

3.2计划供货期：2025年08月至项目工程完工。

**4.投标人应具备的资格条件**

4.1投标人条件

4.1.1投标人必须是物资生产商或代理商，具有独立法人资格，依法取得有效的营业执照，营

业执照经营范围必须涵盖招标物资的销售。

4.1.2具有良好的社会和银行信誉、充足的资金保证。在国家有关部门和行业的监督检查中没有不良记录，与中建股份下属项目历史合作良好，具备较强的供货能力。

4.1.3具有招标物资经营管理的相应资格和能力，具有完善的质量保证体系，具有固定的办公场所和专职管理人员。

4.1.4投标人应是经审核通过的中建路桥有限公司或中国建筑股份有限公司范围内的合格分供商，未在中建路桥和中建系统不合格（含不良行为）名册中。

4.1.5生产厂商注册资金要求。注册资金 10 万元以上。

4.1.6代理商注册资金要求。注册资金 10 万元以上。

4.1.7 能够开具合法有效的增值税专用发票。

4.1.8中建股份内部供应企业也属于供应商范畴，纳入供应商管理。

4.1.9招标方在招标过程任何阶段发现投标方相互关联的，取消其投标资格。投标单位关联关系认定详见附件《关于投标单位关联关系的认定说明》。

4.2 本次招标不接受联合体投标。

4.3 投标保证金

投标人投标截止时间前从投标人的银行账户以电汇的方式向以下账户缴纳20000元投标保证金，并注明投标项目名称、设备名称、招标编号。中建路桥集团年度综合评价优质级供应商免予缴纳投标保证金和履约保证金。未中标投标人的保证金将于中标结果确定后15个工作日内无息返还。中标候选人如不能按照其投标文件的内容签订协议，招标方有权视情况对该供应商在云筑网进行不良行为设置并扣除投标保证金。投标保证金交款账户：

单位名称：**中建路桥集团第六工程有限公司**

银行账号：**1305 0165 5272 0000 0297**

开户行：**建行邢台青青家园支行**

4.4 为贯彻国家“双碳”战略、带动供应链上下游共同实现低碳减排，资格审查将关注供应商绿色、节能、环保管理体系和管理能力，以及企业ESG因素，同等条件下优先选择绿色节能环保材料和设备。

**5. 招标文件的获取**

凡有意参加投标的，请在中建路桥集团有限公司官网下载招标文件。

**6. 投标文件的递交**

6.1投标文件递交截止时间2025年08月18日16时。

6.2递交地点： 河北省邢台市信都区泉北西大街1299号 。

6.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.4投标文件应符合招标文件所列要求。

**7. 发布公告的媒介**

本次招标公告在中建路桥集团有限公司官网统一公开发布。

**8．开标时间**

拟定开标时间：2025年08月18日16点。

**9.联系方式**

招标单位: 中建路桥集团有限公司

联 系 人: 子企业:魏宏博 电话:0319-2673826

项目部: 刘浩鹏 电话: 19902176858

子企业地址:河北省邢台市桥西区泉北西大街1299号

项目部地址:西藏自治区昌都市卡若区嘎玛乡

2025年08月12日