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试验仪器设备采购项目

招 标 文 件
招标人：中建路桥集团河北保通工程有限公司

二〇二六年十一月
中建路桥集团河北保通工程有限公司

试验仪器设备采购项目招标文件

第一章 投标人须知

中建路桥集团河北保通工程有限公司拟采购一批试验仪器设备用于国道625线珠恩嘎达布其至额乐特段公路施工ZESG-3标段项目工地试验室，现对外公开招标。

一、基本要求

（一）标书提交：正本一套和副本两套，副本为正本的复印件，当正、副本不一致时，以正本为准，正、副本连同电子版（U盘）装在同一信封内。投标人应当按照招标文件规定格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条响应招标文件，顺序号和编号应与招标文件一致，可以增加说明或描述性文字。每页需法人或授权委托人签字并加盖公章（已签字、盖章页除外）。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受同意。

（二）投标报价：报价为甲方指定地点到场交货价，投标报价包括产品价格、装车费、运费、税费（增值税专用发票）、安装调试费、培训费及投标方其他一切费用，投标报价若有有效期，有效期应在标书中注明，投标人报价不得高于最高限额，否则做无效处理。

（三）投标货币：投标货币为人民币，以元为单位。

（四）投标人资格：合格投标人应具有圆满履行合同的能力，具体应符合下列条件：

1.投标人必须是产品制造商、代理商或经销商，具备独立法人资格，具有独立订立合同的能力。依法取得营业执照、营业执照经营范围必须涵盖招标物资的销售。

2.代理商或经销商须提供生产厂家代理授权书扫描件（原件备查）和近三年业绩。

3.投标人行业信誉良好、财务状况良好。

4.在专业技术、仪器设备设施、人员组成、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应资格和能力。

5．投标人应提供产品制造商质量、职业健康安全、环保保证体系认证证书。

（五） 投标人承诺

1.投标人承诺此次设备投标价不超过其在国内市场销售的价格，若违反承诺，招标人有权要求投标人偿还多付的款项，投标人有义务偿还招标人多付的款项。

2.投标人对招标文件的所有问题和要求的回答是明确的、真实的、准确的。

3.投标人按要求准时递交投标文件。 

4.投标人保证出售给招标人的设备是指定厂家生产的、全新的、技术先进的、设计合理的、性能稳定可靠、保证正常使用，适用于公路、桥梁、机场、城市基础设施、水利工程施工等各种环境。

（六）资金来源及付款方式：资金由中建路桥集团河北保通工程有限公司自筹，设备到达招标人指定地点，安装调试验收合格并经有资质的鉴定机构标定合格后开具符合招标人财务要求的增值税专用发票，分两期支付货款的80%,剩余20%作为质保金。质保期结束并达到产品质量要求,30个工作日内支付20%的质量保证金。

付款方式：电汇。

二、无效投标，发生下列情况之一者，视为无效投标：

（一）未按招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定资格要求的；

（三）不符合法律、法规和招标文件中规定的实质性要求的。

三、文件的澄清和修改

任何要对招标文件提出疑问的投标人，应在投标报名截止日期前两天内以书面形式向招标人提出澄清申请，招标人收到任何合理的澄清要求，将记录在案并在开标前两天予以修改，并书面通知投标人。

四、投标文件的递交及开标

（一）投标文件递交地点：河北省保定市莲池区天宁路东湖云端科技产业园F栋六层-中建路桥集团河北保通工程有限公司工程技术部。

递交标书截止日期为： 2026年11月10日14时整。

开标地点：中建路桥集团河北保通工程有限公司会议室。

开标时间：2026年11月10日14时整。

通讯地址：河北省保定市莲池区天宁路东湖云端科技产业园F栋六层-中建路桥集团河北保通工程有限公司工程技术部。

邮    编：071000

联系人:李新海     电    话：15612136753
邮    箱：806093764@qq.com
（二）投标保证金

1.投标人需缴纳投标保证金1000元（壹仟元），投标人在2026年11月10日14点前，将保证金汇到招标人指定的银行帐户（请注明付款单位全称、用途，招标人仅提供收据）。

招标人收款账户：

单位名称：中建路桥集团河北保通工程有限公司

银行账号：1305 0166 5408 0000 0751

开户行：中国建设银行保定五四东路支行

2. 投标保证金的返还：评标结束后，未中标单位的投标保证金在15个工作日内无息返还，中标单位的投标保证金将转为履约保证金，在仪器设备验收合格后15个工作日内无息返还。

五、标书密封要求：

（一）封套：按后附格式填写。

（二）封套封口处需密封并加盖公章。

（三）标书外观干净整齐。

六、开标、评标

（一）招标方按照招标文件规定的时间、地点进行开标，投标人不再参加开标。

（二）招标人组建评标委员会，成员由技术、经济、法务等方面专业人员组成。评标委员会对招标文件进行审查评估，选出优选方案，撰写评标报告。

（三）投标人不得干扰招标人的评标活动，否则将废除其投标资格。

（四）评标遵循公正、公平、诚实守信的评标原则，除考虑投标报价以外，还考虑以下因素：制造商、经销商等的整体实力，仪器设备的技术水平、性能，配套仪器设备的齐全性，投标方售后服务，以及其它特殊要求因素（安全、环保、节能等）。

（五）招标人对投标人递交的投标文件按以上第（四）条内容进行初步评审通过后，有权利根据投标人报价情况，择优选择中标单位，未中标原因不负责解释。

七、合同签订及仪器设备交货

依据评标结果，经综合考虑选定中标人，双方协商签署合同。签订合同后，投标方按照招标方规定时间、地点，准时安排仪器设备装运、交货。交货时须提供：仪器设备操作说明书、电器原理图、安装图、维修保养手册、零件手册、备件清单、平面布置图、装箱单、产品合格证等资料各免费提供1份，提供随机免费磨损件、其他配件及专用工具，并提供清单。交货时间以招标人通知为准，中标人随时准备发货。

第二章  试验仪器设备

一、仪器设备参数要求及数量
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	生产厂家
	备注

	1
	应力环
	（7.5KN／30KN／60KN／100KN）
	套
	4
	
	

	2
	手动击实仪
	大
	台
	1
	
	

	3
	手动击实仪
	小
	台
	1
	
	

	4
	电子天平
	3kg
	套
	3
	
	

	5
	电子天平
	1Kg
	套
	3
	
	

	6
	电子天平
	5Kg
	套
	3
	
	

	7
	电子秤
	15kg
	台
	4
	
	

	8
	电子秤
	30kg
	台
	4
	
	

	9
	百分表
	
	个
	9
	
	

	10
	重型动力触探仪
	
	套
	1
	
	

	11
	磅秤
	（100Kg／g）
	台
	1
	
	

	12
	压碎指标值测定仪
	（粗、细集料）
	套
	1
	
	

	13
	针片状规准仪
	新标准
	套
	1
	
	

	14
	洛杉矶磨耗机
	
	台
	1
	
	

	15
	容量瓶
	500mL
	个
	4
	
	

	16
	容量瓶
	1000mL
	个
	4
	
	

	17
	李氏比重瓶
	新标准
	个
	4
	
	

	18
	水泥高速搅拌机（孔道压浆）
	
	台
	1
	
	

	19
	水泥标准稠度仪
	（JT-5）
	台
	1
	
	

	20
	抗压夹具
	新标准
	个
	1
	
	

	21
	胶砂软练试模
	铸铁
	套
	10
	
	

	22
	水泥胶砂流动度测定仪（跳桌）
	新标准
	台
	1
	
	

	23
	标准养护室
	25m2 
	台
	1
	
	

	24
	养护室加湿器
	
	台
	4
	
	

	25
	水泥砂浆稠度仪
	
	台
	1
	
	

	26
	水泥砼灌入阻力仪
	
	台
	1
	
	

	27
	压力机（电脑数显，具有打印功能）
	2000KN
	台
	1
	
	

	28
	滴定设备（滴定台、滴定架、滴定管）
	
	套
	1
	
	

	29
	水槽
	不锈钢
	个
	4
	
	

	30
	振动压实成型仪
	
	台
	1
	
	

	31
	低温延度仪（双数显）
	
	套
	1
	
	

	32
	旋转薄膜烘箱
	85型
	台
	1
	
	

	33
	全自动恒温水箱
	
	台
	1
	
	

	34
	通风设施（大功率换气扇）
	
	台
	1
	
	

	35
	空调
	1.5匹冷暖
	台
	1
	
	

	36
	取芯机13马力
	13马力
	台
	1 
	
	

	37
	控温冰柜（-25℃）
	-25℃
	台
	1
	
	

	38
	马氏试模
	直径150
	个
	10
	
	

	39
	红外线测温仪
	0-380
	把
	3
	
	

	40
	万用电炉
	2000W
	台
	2
	
	

	41
	通风设施（大功率换气扇）
	
	台
	1
	
	

	42
	空调
	1.5匹冷暖
	台
	1
	
	

	43
	轮碾成型机
	HYCX-3
	台
	1
	
	

	44
	车辙试验机
	HYCX-5
	台
	1
	
	

	45
	万能试验机（打印存储功能）
	1000
	台
	1
	
	

	46
	电动钢筋标距仪
	GBJ-2
	台
	1
	
	

	47
	游标卡尺
	0-300
	把
	2
	
	

	48
	冷弯冲头
	新标准
	套
	1
	
	

	49
	冷弯装置
	新标准
	套
	1
	
	

	50
	灌砂筒
	大
	套
	3
	
	

	51
	灌砂筒
	小
	套
	3
	
	

	52
	渗水仪（新型）
	HHDS-III
	台
	1
	
	

	53
	3米直尺
	
	把
	2
	
	

	54
	6米直尺
	
	把
	2
	
	

	55
	路面构造深度仪（砂铺法）
	PS-1
	套
	1
	
	


注：具体发货时间由招标人另行安排。

二、技术服务

（一）乙方在甲方的配合下，负责设备的安装、调试、培训、指导等服务。乙方技术人员在甲方现场服务期间，费用自理。

（二）甲方具有对仪器设备进行测量、外观检查、运行设备功能并确认其技术性能及参数是否满足合同要求的权利，验收合格后予以签字验收。

（三）质保期按国家标准执行，乙方在质保期内，按国家相关条款要求，免费负责因标的本身原因导致的维修、非磨损件故障更换及各种技术服务，其他服务条款执行国家质保期内的保修规定。

（四）提供维护保养的具体内容和售后服务内容。

（五）提供保证设备正常运行维护保养的其他参数和资料。

三、验收：条件满足下列后，买卖双方将签署验收协议。

（一）仪器设备满足合同规定的各项技术规格、指标、参数和性能要求，符合生产厂提供的技术文件的说明。 

（二）调试及验收测试完毕后形成书面报告。

第三章 投标书格式

试验仪器设备采购项目
投 标 文 件
投标人：                     （盖章）
      年      月    日
第一部分  授权及报价

一、投标书

致：中建路桥集团河北保通工程有限公司

（一）在研究了贵单位《试验仪器设备采购项目招标文件》（招标编号：KJZL-BT-SY-2026-001）后，我们愿意遵照招标文件的要求承担试验仪器设备采购项目的实施及执行本合同的义务。

（二）如果你单位接受我方的投标，我们将保证在接到中标通知后，按要求准时完成合同内容，达到合同规定的要求，并承担仪器设备不符合使用要求或招标要求给贵方带来的损失。

（三）我方同意严格遵守本投标书的各项承诺，本投标书始终对我方有约束力，并随时接受中标。

（四）在合同签订生效前，本投标书连同你单位的中标通知将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

（五）我们同意提供贵方可能要求的与其投标相关的一切数据或资料，我们理解你单位不一定接受我单位的投标或你单位接到的其他任何投标，同时也理解，你单位不负担我们的任何投标费用。

投标单位名称：                           (公章)                    

法人或授权代表：               电话：                                                            

邮箱：                               

投标人地址：                         

邮      编：                        

日      期：        年     月     日

二、授权书

致： 中建路桥集团河北保通工程有限公司

本授权书宣告：（投标人全称）   法定代表人  （姓名）合法的代表我单位，授权  （投标人或其下属单位名称） 的（姓名）  为我单位合法代理人，其有权在贵单位试验仪器设备采购项目（招标编号：KJZL-BT-SY-2026-001）采购招标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件、与招标人协商、签订合同以及执行一切与此有关的事项。授权人在与贵单位经济来往中产生的一切法律后果由我单位承担。

投标人：                 （盖章）

授权人：                 （签字）

被授权的代理人：          （签字）

日期：      年     月      日

法定代表人身份证复印件（扫描件）
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授权代理人身份证复印件（扫描件）
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三、报价单

（一）致：中建路桥集团河北保通工程有限公司

我方已充分审阅和理解贵方招标文件内容，我单位报价如下。

	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	预计进场时间
	单价（元）
	小计（元）

	1
	应力环
	（7.5KN／30KN／60KN／100KN）
	套
	4
	
	
	

	2
	手动击实仪
	大
	台
	1
	
	
	

	3
	手动击实仪
	小
	台
	1
	
	
	

	4
	电子天平
	3kg
	套
	3
	
	
	

	5
	电子天平
	1Kg
	套
	3
	
	
	

	6
	电子天平
	5Kg
	套
	3
	
	
	

	7
	电子秤
	15kg
	台
	4
	
	
	

	8
	电子秤
	30kg
	台
	4
	
	
	

	9
	百分表
	
	个
	9
	
	
	

	10
	重型动力触探仪
	
	套
	1
	
	
	

	11
	磅秤
	（100Kg／g）
	台
	1
	
	
	

	12
	压碎指标值测定仪
	（粗、细集料）
	套
	1
	
	
	

	13
	针片状规准仪
	新标准
	套
	1
	
	
	

	14
	洛杉矶磨耗机
	
	台
	1
	
	
	

	15
	容量瓶
	500mL
	个
	4
	
	
	

	16
	容量瓶
	1000mL
	个
	4
	
	
	

	17
	李氏比重瓶
	新标准
	个
	4
	
	
	

	18
	水泥高速搅拌机（孔道压浆）
	
	台
	1
	
	
	

	19
	水泥标准稠度仪
	（JT-5）
	台
	1
	
	
	

	20
	抗压夹具
	新标准
	个
	1
	
	
	

	21
	胶砂软练试模
	铸铁
	套
	10
	
	
	

	22
	水泥胶砂流动度测定仪（跳桌）
	新标准
	台
	1
	
	
	

	23
	标准养护室
	25m2 
	台
	1
	
	
	

	24
	养护室加湿器
	
	台
	4
	
	
	

	25
	水泥砂浆稠度仪
	
	台
	1
	
	
	

	26
	水泥砼灌入阻力仪
	
	台
	1
	
	
	

	27
	压力机（电脑数显，具有打印功能）
	2000KN
	台
	1
	
	
	

	28
	滴定设备（滴定台、滴定架、滴定管）
	
	套
	1
	
	
	

	29
	水槽
	不锈钢
	个
	4
	
	
	

	30
	振动压实成型仪
	
	台
	1
	
	
	

	31
	低温延度仪（双数显）
	
	套
	1
	
	
	

	32
	旋转薄膜烘箱
	85型
	台
	1
	
	
	

	33
	全自动恒温水箱
	
	台
	1
	
	
	

	34
	通风设施（大功率换气扇）
	
	台
	1
	
	
	

	35
	空调
	1.5匹冷暖
	台
	1
	
	
	

	36
	取芯机13马力
	13马力
	台
	1 
	
	
	

	37
	控温冰柜（-25℃）
	-25℃
	台
	1
	
	
	

	38
	马氏试模
	直径150
	个
	10
	
	
	

	39
	红外线测温仪
	0-380
	把
	3
	
	
	

	40
	万用电炉
	2000W
	台
	2
	
	
	

	41
	通风设施（大功率换气扇）
	
	台
	1
	
	
	

	42
	空调
	1.5匹冷暖
	台
	1
	
	
	

	43
	轮碾成型机
	HYCX-3
	台
	1
	
	
	

	44
	车辙试验机
	HYCX-5
	台
	1
	
	
	

	45
	万能试验机（打印存储功能）
	1000
	台
	1
	
	
	

	46
	电动钢筋标距仪
	GBJ-2
	台
	1
	
	
	

	47
	游标卡尺
	0-300
	把
	2
	
	
	

	48
	冷弯冲头
	新标准
	套
	1
	
	
	

	49
	冷弯装置
	新标准
	套
	1
	
	
	

	50
	灌砂筒
	大
	套
	3
	
	
	

	51
	灌砂筒
	小
	套
	3
	
	
	

	52
	渗水仪（新型）
	HHDS-III
	台
	1
	
	
	

	53
	3米直尺
	
	把
	2
	
	
	

	54
	6米直尺
	
	把
	2
	
	
	

	55
	路面构造深度仪（砂铺法）
	PS-1
	套
	1
	
	
	

	合计（元）
	


投标报价总价（大写）：               （盖章）税率：       。

（二）投标报价包括产品价格、装卸车费、税费（增值税专用发票）、安装调试费、培训费及投标方其他费用，运费为仪器设备运到甲方指定地点（国道625线珠恩嘎达布其至额乐特段公路施工ZESG-3标段项目工地试验室）费用。

（三）投标人按以上要求进行报价，当总价与单价不符时以单价为准，大小写不一致时以大写为准。

第二部分  技术及售后部分

一、投标人资格证明文件（按顺序装订）

投标人营业执照、安全生产许可证（如有）、公司资质文件（如有）、税务登记证、组织机构代码、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、 ISO18001职业健康安全管理体系认证证书、荣获国优荣誉证书、荣获部优荣誉证书、其他等扫描件或复印件，如为代理商须提供生产厂家代理授权书扫描件（原件备查）。

二、投标仪器设备的独特性能介绍（请详细阐述）。

标书中应详细介绍投标产品的性能特点、适用范围、技术参数，详细配置、生产厂家等内容，配置列表必须包含但不限于：

（一）投标产品能力范围;

（二）仪器设备精度表；

（三）随仪器设备及配件、工具、纸质文件详细介绍及说明；

（四）仪器设备功率表详细介绍及说明。

三、供应商近三年类似产品的销售业绩表

	序号
	用户单

位名称
	购买

年度
	合同金额
（万元）
	联系人
	电话

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	


备注：1.供应商应提供真实可靠的销售业绩，如果销售业绩作假，我单位将在评标时视作不诚实行为作为废标处理。

2.表后须附销售合同扫描件或复印件。

四、质保期及售后服务

（一）投标人对投标标的质保期分别承诺。

（二）投标人对售后服务体系、保障措施介绍及承诺，质保期过期后服务及保障措施承诺。

（三） 投标人对招标方售后免费技术培训措施。

五、投标人建议及需要说明的其他事项

（一）投标人可提出建议或指出招标文件存在的问题，对投标仪器设备参数配置提出合理化建议（请分别对其阐述），提出比招标文件更为合理的方案。

（二）投标人自己对付款方式的要求、投标人给予招标方更优惠的条件。

（三）投标人需要说明的和此次招标相关联的其他事项。

封套格式：
招标人地址：河北省保定市莲池区天宁路东湖云端科技产业园F栋六层  
招标人全称：中建路桥集团河北保通工程有限公司

中建路桥集团河北保通工程有限公司

试验仪器采购项目投标文件

（编号：KJZL-BT-SY-2026-001）
在2026年11月10日14时00分前不得开启

申请人地址：XXXXXXXX
申请人全称：XXXXXXXX

合同范本

试验仪器设备买卖合同

甲方：中建路桥集团河北保通工程有限公司（盖章）

乙方：                             （盖章）

合同签订地点：保定市莲池区
合同编号：                号

合同签订时间：    年   月    日

试验仪器设备买卖合同

甲方（甲方）：中建路桥集团河北保通工程有限公司
乙方（乙方）：                           

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，本着公平、诚实、信用、互利原则，在充分友好协商的基础上，就买卖试验仪器、设备事宜达成一致，特订立本合同,以供双方共同遵照执行。

第一条：标的 （购置清单）

合同额：                                      。                                
 （一）除非本合同其它条款另有规定外，上述本合同总额已包括但不限于：试验仪器、设备及辅助设备和包装、税费、关税、运费、商检费及安装调试、验收、计量标定、培训、技术服务等乙方因履行本合同所需的全部费用，即除上述总价外，甲方不再另行支付乙方任何费用（乙方免费提供：说明书、操作手册、维修手册、零件目录、易损零件图册等）。

（二）本合同单价为固定单价。合同履行期间，若设备、材料、人工等价格和政府有关税费标准发生变化时，乙方自愿承担相应的风险，并不得请求调整合同单价或主张索赔，也不减少或免除乙方应承担本合同的义务和责任。

（三）乙方有对甲方及时提供免费的相关技术支持和人员培训的义务。

（四）甲方采购标的的招标文件，为合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力，其优先顺序为：本合同-设备购置清单。合同内仪器设备必须满足上述文件对仪器设备的工作能力、质量、技术参数、结构形式及环保、安全等的要求。

第二条  安装调试、服务与维修

（一）安装调试：乙方将本合同项下的仪器设备交付甲方后5日内应完成现场的安装调试，以达到甲方的使用要求，并由甲方验收。 

（二）培训、技术服务：乙方应于仪器设备交付并完成现场安装调试后7日内为甲方安排合同内有关仪器设备操作保管的培训，具体内容如下：

1.培训时间应不短于8小时。

2.培训地点为：双方协商。

3.培训内容为：试验仪器设备的操作使用与维护保管。

4.培训目的为：保证所采购试验仪器设备正常使用与维护保管。        

5. 培训、指导服务的其他约定：培训后需闭卷考试和上机考核，并达到预期目标。

在本合同有效期间和质量保证期内，乙方应按照甲方的要求委派专业人员为甲方提供现场指导服务。乙方因提供上述培训和指导服务而产生的全部费用已包含在本合同总额中，甲方不再另行支付。

（三）维修：若质保期内出现任何质量问题，乙方在接到通知后，针对客户申报的一切故障，均应在1小时内给与响应并提供及时有效地保障服务，24小时之内到达现场，并于8小时内完成维修或更换，并承担修理调换的全部费用；如经乙方两次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，乙方无条件退换。如因甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

乙方须指派专人（姓名：       电话：            ）负责与甲方联系售后服务事宜。 

第三条  包装

（一）包装要求：国内运输标准包装。

（二）乙方所交付的仪器设备要有适合长途运输和多次搬运、装卸的坚固包装，不能造成运输过程中箱件破损，仪器设备和零件散失。并应按仪器设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀等保护措施，以保证仪器设备在没有任何损坏和腐蚀情况下安全运抵安装现场。

（三）乙方对包装箱内和捆内的各散装部件均应加注标签，注明合同号、名称、以及该部件在装配图中的位号、零件号。备件和工具除注明上述内容外，尚需注明“备件”或“工具”字样。

（四）每件包装箱内，应附有包括部件名称、数量、价格、机组号、图号的详细装箱单、合格证。外购件包装箱内应有产品出厂质量合格证，说明书各一份。

（五）凡由于乙方包装或保管不善致使设备遭到损坏或丢失时，不论在何时何地发现，乙方应负责及时修理、更换或赔偿。

第四条  风险及所有权转移

（一）设备毁损、灭失的风险，在设备交付前由乙方承担，交付后由甲方承担。本合同中的“交付”是指乙方将甲方所采购的设备运至甲方指定地点并经甲方验收合格后，对验收合格的仪器设备视作已经交付。

（二）设备交付后所有权即转移至甲方。

第五条  运输、交付时间、地点、收货人
（一）本合同所售设备由乙方负责运输，运输费用及保险费乙方承担。

（二）运输方式为：           。

（三）交付时间：另行通知 。

（四）交付地点                          。

（五）收货人：姓名：             身份证号：                     

电话：                 。

（六）乙方运至交付地点后，双方根据合同的规定办理交付手续并签字确认。

第六条  验收

（一）初步验收：仪器设备到达目的地后，甲、乙方双方共同对仪器设备的包装、外观及数量进行清点检验。甲方如发现有任何不符之处，应及时告知乙方，乙方应积极处理解决。

（二）开箱验收：当仪器设备运到现场后，双方应尽快开箱检验，检验仪器设备的数量、规格和质量以及相关的单证和资料，并做好检验记录，双方代表签字后各执一份。如开箱检验时，乙方人员未按时赴到场，甲方有权自行开箱检验，检验结果和记录对双方同样有效，并作为甲方向乙方要求修理、更换和提出索赔的有效证据。

（三）安装调试运行验收：乙方按照本合同约定完成仪器设备的安装调试后，甲方应对安装调试结果进行检验，保证仪器设备达到其应具有的性能、参数要求，满足国家标准要求。如在安装调试过程中出现任何问题或故障的，乙方应负责维修、更换，如在安装调试后7日内仍无法正常使用，甲方有权要求退货，乙方应承担违约责任。

安装调试运行验收合格，双方填写验收单。

（四）如双方代表在会同检验中对检验记录不能取得一致意见时，任何一方均可提请国家相关部门进行商检。国家相关部门出具的商检证书是具有法律效力的最终检验结果，对双方都有约束力，商检费用由责任方负担。

第七条  质量保证

（一）整体质量、性能应当达到并符合现行国家标准。

（二）质量保证期限：自安装调试运行验收完毕，双方检验确认设备合格具备生产能力之日起质保期12个月。质保期结束不代表乙方技术服务的结束，质保期结束后，乙方继续提供免费技术咨询服务，帮助甲方解决操作中遇见的技术问题。

（三）在质量保证期内，如发现乙方提供的“仪器设备”有缺陷或不符合合同规定时，则甲方有权向乙方提出更换、维修、违约和索赔。乙方有权就甲方提出的质量问题提出异议，但应在3日内派人到仪器设备所在地查明产品缺陷原因，如确属产品自身问题的，应按照甲方的要求立即采取补偿措施，并负担由此产生的全部费用和风险。

（四）质量保证金：甲方保留合同价款的20%的作为质量保证金，期满无质量问题后无息返还乙方。

第九条  结算及支付

（一）价款的结算依据：双方仪器设备交货记录、仪器设备（新购）验收单。

（二）付款方式：安装调试运行验收合格后开具发票支付货款的80%,20%作为质保金。质保期结束并达到产品质量要求,30个工作日内支付质量保证金20%。

（三）发票：标的机械设备经甲方验收合格后，乙方应按照甲方的时间要求向甲方开具发票，以甲方通知时间为准。

第十条  合同的变更

本合同履行期间，任何一方需变更本合同的，要求变更一方应及时书面通知对方，征得对方书面同意后，双方签订书面变更协议，该协议将成为合同不可分割的部分。

未经双方签署书面文件，任何一方无权变更本合同。否则，由此造成对方的经济损失，由责任方承担。

第十一条  知识产权保护
乙方承诺本合同项下的仪器设备未侵犯任何国家或企业、个人的知识产权等任何权益，并保障甲方免予承受因侵犯任何知识产权或其他第三方权益而遭受的诉讼、仲裁、索赔或其它经济损失，否则，乙方应赔偿甲方因此遭受的所有直接和间接损失。

第十二条  争议解决 

本合同在履行过程中发生的争议或因与本合同有关的任何纠纷，由双方当事人协商解决；协商不成的，依法提交保定市仲裁委员会仲裁。

第十三条 其他事项
（一）本合同未尽事宜，经双方协商一致，可订立补充协议。补充协议与本合同具有同等的法律效力。

（二）本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并盖章之日起生效。

（三）本合同一式叁份，乙方执壹份，甲方执贰份，具有同等法律效力。

第十九条 本合同签订地：保定市莲池区
(以下无正文)

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

法定代表人：                       法定代表人：

或委托代理人：                     或委托代理人：

电话及传真：                       电话及传真：

签约日期：   年   月  日         签约日期：  年  月  日

